26|1|Rм.ном.|Номинальный ресурс по механической стойкости|1..10000|циклы ВО|1
23|2|Rк.ном.|Номинальный коммутационный ресурс полюса|1..500000|-|1
25|1|Rк.о.|Коммутационный ресурс, затрачиваемый полюсом выключателя на одну операцию отключения своего номинального тока отключения Iо.ном.|0..40000|-|1
37|1|n|Показатель степени в формуле расчета коммутационного ресурса|-|-|-10
51|1|Iвн|Номинальный ток первичной обмотки трансформатора тока|1..2500|A|1
4|1|Dtв1|Интервал времени от момента замыкания вспомогательного контакта «А» (КВВЦ) привода до  момента  замыкания дугогасительного контакта полюса №1 выключателя при его включении|-60..60|мс|-10
5|1|Dtв2|Интервал времени от момента замыкания вспомогательного контакта «А» (КВВЦ) привода до  момента  замыкания дугогасительного контакта полюса №2 выключателя при его включении|-60..60|мс|-10
6|1|Dtв3|Интервал времени от момента замыкания вспомогательного контакта «А» (КВВЦ) привода до  момента  замыкания дугогасительного контакта полюса №3 выключателя при его включении|-60..60|мс|-10
7|1|Dtо1|Интервал времени от момента размыкания вспомогательного контакта «А» (КВВЦ) привода  до  момента  размыкания дугогасительного контакта полюса №1 выключателя при его отключении|-60..60|мс|-10
8|1|Dtо2|Интервал времени от момента размыкания вспомогательного контакта «А» (КВВЦ) привода  до  момента  размыкания дугогасительного контакта полюса №2 выключателя при его отключении|-60..60|мс|-10
9|1|Dtо3|Интервал времени от момента размыкания вспомогательного контакта «А» (КВВЦ) привода  до  момента  размыкания дугогасительного контакта полюса №3 выключателя при его отключении|-60..60|мс|-10
60|1|Tв.c.1|Номинальное собственное время включения, полюс 1|0..120|мс|1
61|1|Tв.c.2|Номинальное собственное время включения, полюс 2|0..120|мс|1
62|1|Tв.c.3|Номинальное собственное время включения, полюс 3|0..120|мс|1
63|1|Tо.с.1|Номинальное собственное время отключения, полюс 1|0..120|мс|1
64|1|Tо.с.2|Номинальное собственное время отключения, полюс 2|0..120|мс|1
65|1|Tо.с.3|Номинальное собственное время отключения, полюс 3|0..120|мс|1
72|1|dPв.1|Фазовая задержка при синхронном включении, полюс 1|-180..180|градусы|-1
73|1|dPв.2|Фазовая задержка при синхронном включении, полюс 2|-180..180|градусы|-1
74|1|dPв.3|Фазовая задержка при синхронном включении, полюс 3|-180..180|градусы|-1
75|1|dPо.1|Фазовая задержка при синхронном отключении, полюс 1|-180..180|градусы|-1
76|1|dPо.2|Фазовая задержка при синхронном отключении, полюс 2|-180..180|градусы|-1
77|1|dPо.3|Фазовая задержка при синхронном отключении, полюс 3|-180..180|градусы|-1
80|1|Тr2|Интервал времени, в котором включение осуществляется в сохраненную фазу гашения дуги (Синхронизация 2)|0..3600|с|1
81|1|a|Коэффициент формулы учета саморазряда  отключаемой линии (Синхронизация 3)|1..3600|с|1