1|ошибка открытия архива событий
2|ошибка чтения заголовка архива
3|ошибка поиска в файле архива
4|ошибка чтения архива событий
5|ошибка записи заголовка архива
6|ошибка записи в архив событий
7|ошибка закрытия файла архива
8|неверный идентификатор файла 
9|длина записи заголовка не совпадает с указанной в параметре
10|неверный указатель на следующую запись в архиве
15|Ошибка коррекции времени переключения контакта. Полюс 1
16|Ошибка коррекции времени переключения контакта. Полюс 2
17|Ошибка коррекции времени переключения контакта. Полюс 3
18|Некорректные данные параметров - номинальный ток КСДВ равен нулю
19|Некорректные данные параметров - макс. кол-во откл равно нулю
20|Некорректные данные параметров - номинальный ком. ресурс равен нулю
21|Некорректные данные параметров - номинальный мех. ресурс равен нулю 
25|Ошибка открытия файла параметров при инициализации
26|Ошибка чтения файла параметров при инициализации
27|Ошибка закрытия файла параметров при инициализации
28|ошибка открытия файла параметров при применении новых значений параметров
29|Ошибка записи файла параметров при применении новых значений параметров
30|Ошибка закрытия файла параметров при применении новых значений параметров
31|Неисправность источников питания КСДВ
32|Буферы переполнены 
33|Модули не прошли проверку состояния
34|ошибка чтения времени ОС
53|Ошибка открытия файла осциллограмм
54|Ошибка записи осциллограммы
55|ошибка закрытия файла осциллограмм
56|ошибка записи заголовка в файл осциллограмм
100|Система не синхронизирована (распределенное время не установлено)
101|Контакт А полюса 1 не замкнулся при операции включения
102|Контакт А полюса 2 не замкнулся при операции включения
103|Контакт А полюса 3 не замкнулся при операции включения
104|Контакт А полюса 1 не разомкнулся при операции отключения
105|Контакт А полюса 2 не разомкнулся при операции отключения
106|Контакт А полюса 3 не разомкнулся при операции отключения
107|Неправильное подключение или неисправность датчика(-ов) опорного напряжения полюс 1
108|Неправильное подключение или неисправность датчика(-ов) опорного напряжения полюс 2
109|Неправильное подключение или неисправность датчика(-ов) опорного напряжения полюс 3
110|Сбой открытия/чтения файлов адаптации
502|Ошибка записи IP адреса в реестр
503|Ошибка записи маски подсети в реестр
504|Ошибка записи шлюза в реестр
505|Ошибка открытия файла ресурсов
506|Ошибка чтения файла ресурсов
507|Ошибка закрытия файла ресурсов
509|Ошибка записи в файл ресурсов 
511|Ошибка установки времени ОС
512|Ошибка чтения времени ОС
600|МЭК104: ошибка чтения IP адреса из реестра
601|МЭК104: ошибка отображения переменных в память