1|1|1|Положение полюса (1-ВКЛ, 0-ОТКЛ)|-|1
4|5|6|Полный израсходованный коммутационный ресурс|% от ном|100
7|8|9|Коммутационный ресурс, израсходованный при последней операции|% от ном|1000
28|29|30|Оставшееся количество отключений полюсом номинального тока отключения|-|1
10|11|12|Израсходованный механический ресурс|циклы ВО|1
13|14|15|Израсходованный механический ресурс|% от ном|1
16|17|18|Остаточный механический ресурс|циклы ВО|1
19|20|21|Время горения дуги для последней операции включения|мс|1000
22|23|24|Время горения дуги для последней операции отключения|мс|1000
25|26|27|Максимальное мгновенное значение тока в момент коммутации|кA|100