0|9|Rо.ост|Остаточное количество отключений номинального тока отключения Iо.ном|1..5|шт.|1
1|10|Nм.ост|Остаточный ресурс по механической стойкости|0-номинал|циклы ВО|1
2|11|Tд.в|Время горения дуги при включении полюсом выключателя рабочего или аварийного тока|0-60|мс|1
3|12|Tд.о|Время горения дуги при отключении полюсом выключателя рабочего или аварийного тока|0-60|мс|1
4|13|Тв.с.мин|Минимальное собственное время включения полюсов|0..120|мс|1
5|14|Тв.с.макс|Максимальное собственное время включения полюсов|0..120|мс|1
6|15|То.с.мин|Минимальное собственное время отключения полюсов|0..120|мс|1
7|16|То.с.макс|Максимальное собственное время отключения полюсов|0..120|мс|1
8|17|dTсинх|Погрешность синхронизации|1..10|мс|10