26|1|Rм.ном.|Номинальный ресурс по механической стойкости|1..10000|циклы ВО|1
23|2|Rк.ном.|Номинальный коммутационный ресурс полюса|1..500000|-|1
25|1|Rк.о.|Коммутационный ресурс, затрачиваемый полюсом выключателя на одну операцию отключения своего номинального тока отключения Iо.ном.|0..40000|-|1
37|1|n|Показатель степени в формуле расчета коммутационного ресурса|-|-|-10
51|1|Iвн|Номинальный ток первичной обмотки трансформатора тока|1..2500|A|1
4|1|Dtв1|Интервал времени от момента замыкания вспомогательного контакта «А» (КВВЦ) привода до  момента  замыкания дугогасительного контакта полюса №1 выключателя при его включении|-60..60|мс|-10
5|1|Dtв2|Интервал времени от момента замыкания вспомогательного контакта «А» (КВВЦ) привода до  момента  замыкания дугогасительного контакта полюса №2 выключателя при его включении|-60..60|мс|-10
6|1|Dtв3|Интервал времени от момента замыкания вспомогательного контакта «А» (КВВЦ) привода до  момента  замыкания дугогасительного контакта полюса №3 выключателя при его включении|-60..60|мс|-10
7|1|Dtо1|Интервал времени от момента размыкания вспомогательного контакта «А» (КВВЦ) привода  до  момента  размыкания дугогасительного контакта полюса №1 выключателя при его отключении|-60..60|мс|-10
8|1|Dtо2|Интервал времени от момента размыкания вспомогательного контакта «А» (КВВЦ) привода  до  момента  размыкания дугогасительного контакта полюса №2 выключателя при его отключении|-60..60|мс|-10
9|1|Dtо3|Интервал времени от момента размыкания вспомогательного контакта «А» (КВВЦ) привода  до  момента  размыкания дугогасительного контакта полюса №3 выключателя при его отключении|-60..60|мс|-10